**Průvodní zpráva**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavba:**  Název stavby:  místo: | **Uzavření podchodu Sídliště, Teplické předm., Bílina**  Panelové Sídliště, Bílina, Bílina |
| **Stavebník:**  Název:  Adresa:  IČ:  DIČ | Město Bílina.  Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  00266230  CZ:00266230 |
| Vypracoval:  IČ: | Ing. Jaromír Pýcha  Studentská 395/78, 418 01 Bílina  44233965    284 47 47  JP |
| **Stupeň dokumentace:** | JP |

**Stavební záměr:**

Záměrem investora, Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01Bílina, je pevné uzavření stávajícího, dočasně zajištěného podchodu v Panelovém sídlišti v Bílině.

**Popis stavebních úprav**:

V rámci realizace projektu je plánováno provedení těchto prací a oprav:

* Pevné uzavření obou stran podchodu zazděním otvorů plynosilikátovým zdivem
* Příprava před zazděním:
* Provizorní oplocení stavby
* Demontáž stávajícího mobilního oplocení, demontáž části výkladců v přední části, včetně bond plechů, demontáž zábradlí
* Odstranění povrchových vrstev chodníku a komunikace pro výkop základových pasů, odvoz
* a uložení na skládku odpadu
* Výkop zeminy pro základové pasy, v zadní části hloubený pod konstrukci schodiště
* Betonáž základových pasů, v přední části ze ztraceného bednění vč. svislé a vodorovné armatury, v zadní části podbetonováním schodiště konstrukčním betonem
* Montáž izolace proti zemní vlhkosti základového pasu v přední části
* Zazdívka otvorů průchodu konstrukčním zdivem na stavební lepidlo s vyrovnáním založení na maltu, kotvení do stěn a páskové kotvy, do stropu expanzní maltou
* Osazení zárubní a bezpečnostních plechových dveří v přední části
* Povrchová úprava stěn tenkovrstvou šlechtěnou omítkou na sklotextilní síťovinu vtlačenou do stavebního lepidla

V Bílině: 26.10 2025 Vypracoval:

Ing. Jaromír Pýcha