
**Ukázka sestavy uliční vpusti Best ( M 1 : 25 )**



Poznámka:

Sestava bude provedena bez skruže TBV-Q 500/590 mm. Skruž s výtokem posunuta vzhůru na místo skruže bez výtoku. Tím zajištěn spád potrubí s vtokem do vsakovacího tunelu.