
**KL - sadový dvoustupňový**

- Osvětlovací stožár bezpaticový - sadový, dvoustupňový



**Typy výložníků**

[SK](http://www.kooperativa-vod.cz/stozary/vylozniky/sk), [SD](http://www.kooperativa-vod.cz/stozary/vylozniky/sd), [SKA, SKC, SKD, SKE,](http://www.kooperativa-vod.cz/stozary/vylozniky/ska-skc-skd-ske) (1-4ramenné), nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík

**Použití**

osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací

**Povrchová úprava**

* žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
* žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

**Provedení**

* spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství
* ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů

**Varianta stožáru**

* vetknutý bez ochranné manžety
* vetknutý s ochrannou manžetou
* s přírubou

**Ostatní nabídka**

* stožárová výzbroj
* stožárový svítidla
* světelné zdroje
* spojovací materiál

**Certifikace a shoda**

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834  
Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001

**Varianty**

|  | **Kód** | **Řada** | **Typ** | **Povrchová úprava** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zoom.png | KL-2,5 - 133/60 | KL | 2,5 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-3,0 - 133/60 | KL | 3,0 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-3,5 - 133/60 | KL | 3,5 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-4,0 - 133/60 | KL | 4,0 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-4,5 - 133/60 | KL | 4,5 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-5,0 - 133/60 | KL | 5,0 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-5,5 - 133/60 | KL | 5,5 - 133/60 | žárový zinek |
| zoom.png | KL-6,0 - 133/60 | KL | 6,0 - 133/60 | žárový zinek |