Akce : ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ PRO OS. AUTOMOBILY V AREÁLU

HNSP, BÍLINA

SO 101 - Parkoviště

**Identifikační údaje**

1. Název stavby : ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ

AUTOMOBILY V AREÁLU HNSP, BÍLINA

SO 101 - Parkoviště

Kraj : Ústecký

Katastr. Území : Bílina

b) Investor : Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

c) Zpracovatel dokumentace :

Josef Lagner, Fügnerova 258/105, 418 01 Bílina

IČ 10453121

**Dodatek číslo 1:**

Na základě dohody mezi investorem, stavebním dozorem a projektantem byla provedena změna skladby podloží drenážní dlažby ECORASTER Bloxx. Je provedena záměna původní drenážní vrstvy frakce 32/63 tl. 550 mm za vrstvu štěrkodrti fr. 0/32 tl. 200 mm, filtrační netkanou geotextilii min. 300 g/m² a drenážní vrstvu fr. 32/63 mm tl. 350 mm. Byl vypracován položkový rozpočet dle nové skladby v CÚ 2020/II a celý rozpočet převeden na CÚ 2021/II. Též byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Ve výkresové části byl upraven výkres číslo 13 - Schéma vsakovací drenážní jámy a detaily. Na výkresu jsou provedeny detaily a vzorový příčný řez skladbou zpevněné plochy. Skladby podloží pro drenážní dlažbu ECORASTER Bloxx jsou totožné i pro skladbu podloží zámkové dlažby u vjezdu na parkoviště.

Složení nové skladby:

- drenážní dlažba ECORASTER Bloxx tl. 50 mm

- vyrovnávací vrstva štěrkodrti fr. 4/8 mm tl. 50 mm

- vrstva štěrkodrti fr. 0/32 mm tl. 200 mm

- geotextilie filtrační netkaná min. 300 g/m²

- podloží – drenážní vrstva fr. 32/63 mm tl. 350 mm

- geotextilie filtrační netkaná min. 300 g/m²

celkem tl. 650 mm

Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí původní projektové dokumentace.