MATERIÁL :

* Radiátor koupelnový 1 ks 450X1320 Rovný – 1ks
* Radiátor T33 600X900 Klasik – 2ks
* Radiátor T33 600x1000 Klasik – 3ks
* Termostatický ventil rohový – 5ks
* Termostatický ventil přímý -1ks
* Šroubení rohové plus přímé – 6ks
* Termostatická hlavice – 6ks
* CU trubka tvrdá 18x1 – 55ks
* CU trubka polotvrdá 15x1 – 25ks
* Příchytky dvoj. 37
* Kotel PROTHERM PANTHER CONDENS FLAMEFIT 20/26 KKV-CS/1 včetně vertikálního adaptéru 80/125 1ks
* Ostatní ( CU přechodky, T Kusy, nátrubky, objímky, šroubení, hmoždinky) 1ks
* Práce :