**POPIS NÁBYTKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **počet** | **popis** | **Rozměry (cm)** |
| 1 ks | trojpodlažní dřevěný vozík pro uskladnění výtvarných potřeb, v odstínu javor nebo buk | 110 x 54 x 82,5 |
|  | Nábytková sestava skříněk z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu javor a bílé, dvířka a zásuvky potažené odolnou termofólií (1 ks regál 2 sloupy s policí, 2 ks regál s předělem a policí, 1 ks rohová skříňka, 1 ks skříňka – lavička – sedák žlutý, 1 ks stříška k úzkým konstrukcím, 2 ks vysoká konstrukce ke stříškám, 4 ks dvířka malá 90° - bílá, 2 ks dvířka malá 90° - šedá, 2 ks dvířka malá 90° - žlutá) | Rozměry sestavy:326,8 + 237,3 x 41,5 x 202,2 |
|  | Nábytková sestava skříněk z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm v odstínu javor doplněné barevnými prvky potaženými odolnou termofólií, se **zápustnými úchyty stříbrné barvy (2 ks r**egál s předělem a policí, 2 ks široké police, 1 ks regál s předělem a 3 policemi, 1 ks skříňka se 3 policemi, 6 ks dvířka malá 90 st. pro upevnění ke korpusu – bílá, 4 ks dvířka malá 90 st. pro upevnění ke korpusu – šedá, 6 ks dvířka malá 90 st. pro upevnění ke korpusu – béžová) | Rozměry sestavy:316,8 x 41,5 x 161,6 |
| 1 ks | Psací stůl rohový levý z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstín javor, vybavený 4 zásuvkami (horní zásuvka je uzamykatelná) a místem pro počítač a klávesnici. V pracovní desce stolu i v jeho zadní stěně průchodky na kabeláž. | 160 x 180 x 76,6 cm délka boku 80 cm |
| 30 ks | Zpevněná židle s regulací výšky stohovatelná, velikost 3-4, stříbrná, opěrka a sedák vyrobené z bukové překližky přírodního odstínu, tloušťky 8 mm, zpevněný rám |  |
| 4 ks | Uzamykatelná šatní skříň z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, odstínu javor, horní a spodní věnec z laminované dřevotřísky tl. 25 mm, v jedné části šatní tyč a nad ní polička, v druhé části 4 police (obě části uzamykatelné) | Rozměr polic:36,8 x 55,4 x 33,6 |
| 8 ks | Psací stůl z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu javor, ukončené 2 mm PVC hranou, vybavený 2 zásuvkami, horní uzamykatelná. | 120 x 60 x 76 |
| 1 ks  | Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu javor, tl. 18 mm, rozdělená do 8 předělů s uzamykatelnými dvířky. | 82 x 48 x 223 |
| 2 ks | Skříňka na zásobníky, 3 předěly (3 ks zásobník mělký, 6 ks zásobník střední, 3 ks zásobník velký) | 104 x 48 x 105.5 |
| 4 ks | Šestihranná stolová deska s javorovou nebo bukovou hranou, z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstín javor, rohy stolu zaoblené | délka boků 72 cm, úhlopříčka mezi rohy 144,5 cm, vzdálenost 2 protilehlých boků 128 cm |
| 4 ks | Sada (6 ks) stolových dřevěných noh pro doplnění šestihranných stolových desek, výška 64 cm | 4,7 x 4,7  |
| 2 ks | Obdélníková stolová deska s javorovou nebo bukovou hranou, z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstín javor, rohy stolu zaoblené | 115 x 65 |
| 2 ks | Sada (4 ks) stolových dřevěných noh pro doplnění obdélníkových stolových desek, výška 64 cm | 4,7 x 4,7 |