**SVÍTIDLO ATOS**

Univerzální svítidlo určené pro veřejné osvětlení ve městech a obcích.

Díky vynikajícím světelně technickým parametrům, možnosti použití výbojky od 50 W až do 150 W a příznivé ceně, se hodí pro osvětlování hlavních i vedlejších komunikací, parkovišť a jiných ploch



Technické parametry

PARAMETRY

Příkon 50 - 150 W

Krytí optické části IP 66 Sealsafe® (\*)

Krytí elektrické části IP 54(\*)

Odolnost proti nárazu (sklo) IK 08(\*\*)

Aerodynamický odpor (CxS) 0,09 m²

Napájecí napětí 230 V - 50 Hz

Elektrická třída EU I nebo II (na přání ) (\*)

MATERIÁL

Tělo UV odolný plast

Optický kryt Polykarbonát

ROZMĚRY

H - výška 270 mm

L - délka 635 mm

W - šířka 280 mm

Hmotnost 3,6 kg (prázdné)